事前に団体名、車両名、太枠の中を記入して下さい。

**車両規定①　EV用**

**ゼッケン№**

**車検担当者**

車両チェックシート

団体名　　　　　　　　　　　　　　　　　車両名

レース当日受付時にこの車両チェックシートを提出してください。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 内容 | 判定 |
| １ | フレーム（メインフレームは手づくりとする。運転者の安全確保） | OK | ・ | NG |
| ２ | 車両サイズ | 長さ（2500ｍｍ 以下）　　　　　　　　ｍｍ | OK | ・ | NG |
| 幅（1300ｍｍ 以下）　　　　　　　　ｍｍ |
| 高さ（2000ｍｍ 以下）　　　　　　　　ｍｍ |
| ３ | モーター 型式　　　　　　　　 又は 定格出力　　　　Ｗ（0.60kＷ以下） | OK | ・ | NG |
| ４ | 駆動バッテリの起電力　　　　　　Ｖ（48Ｖ以下、鉛酸バッテリ） | OK | ・ | NG |
| ５ | 駆動用電源部 　ヒューズ 又は ブレーカー　　　　　Ａ（バッテリ＋端子から50㎝以内に設置　225Ａ以下） | OK | ・ | NG |
| ６ | ミラーやランプ類の破損時の飛散防止措置（テーピングする） | OK |  | NG |
| ７ | 防水対策（コントローラやバッテリ端子等の電気関係） | OK | ・ | NG |
| ８ | ホイール・タイヤ（四輪以上、スパイク不可、操舵時に干渉しない） | OK | ・ | NG |
| ９ | ハンドル（丸形ハンドルで、操作が容易であること。） | OK | ・ | NG |
| 10 | ブレーキ（同時に２輪以上に作用し、十分な制動力があること。） | OK | ・ | NG |
| 11 | シートベルト（４点式以上、２点式をタスキ掛けでも可） | OK | ・ | NG |
| 12 | ロールバー | （溶接で強固に固定。）（ヘルメット上部から＆肩からの距離 10ｃｍ以上） | OK | ・ | NG |
| 13 | サイドガード（運転者の腰から左右それぞれ20ｃｍ以上） | OK | ・ | NG |
| 14 | 服装 | ヘルメット（JIS C種の規格に適合又はMFJ公認。あごひも確認。）手袋 | OK | ・ | NG |
| 15 | 駆動用電源開閉装置（駆動電源スイッチ。外部から操作可能なもの） | OK | ・ | NG |
| 16 | キルスイッチ（ドライバーの手が届く範囲にあること） | OK |  | NG |
| 総合判定 | 合 | ・ | 否 |

合格後ゼッケンを配布します。（両サイドから容易に確認可能で脱落や回転しないように取付ける。）