事前に団体名、車両名、太枠の中を記入して下さい。

**車両規定②，④**ゼロハン用

車両チェックシート

**ゼッケン№**

**車検担当者**

団体名　　　　　　　　　　　　　　　　　車両名

レース当日受付時にこの車両チェックシートを提出してください。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 内容 | 判定 |
| 1 | フレーム（メインフレームは手づくりとする。運転者の安全確保） | OK | ・ | NG |
| 2 | 車両サイズ | 長さ（2500ｍｍ 以下）　　　　　　　　ｍｍ | OK | ・ | NG |
| 幅（1300ｍｍ 以下）　　　　　　　　ｍｍ |
| 高さ（2000ｍｍ 以下）　　　　　　　　ｍｍ |
| 3 | エンジン どちらかに○をする→(２・４)サイクル(50cc以下 メーカー刻印） | OK |  | NG |
| 4 | ランプ類の破損時の飛散防止措置（テーピングする） | OK | ・ | NG |
| 5 | 燃料 漏れないこと（市販のレギュラー又はハイオクを各自で用意） | OK | ・ | NG |
| 6 | ホイール・タイヤ（四輪以上、スパイク不可、操舵時に干渉しない） | OK | ・ | NG |
| 7 | ハンドル（丸形ハンドルで、操作が容易であること。） | OK | ・ | NG |
| 8 | ブレーキ（同時に２輪以上に作用し、十分な制動力があること。） | OK | ・ | NG |
| 9 | シートベルト（４点式以上、２点式をタスキ掛けでも可） | OK | ・ | NG |
| 10 | ロールバー | （溶接で強固に固定。）（ヘルメット上部から＆肩からの距離 10ｃｍ以上） | OK | ・ | NG |
| 11 | サイドガード（運転者の腰から左右それぞれ20ｃｍ以上） | OK | ・ | NG |
| 12 | 服装 ヘルメット（JIS C種の規格に適合又はMFJ公認。あごひも確認。）手袋 | OK |  | NG |
| 13 | 電気回路開閉装置（**キルスイッチ**。着座した状態で操作可能なもの） | OK | ・ | NG |
| 総合判定 | 合 | ・ | 否 |

合格後ゼッケンを配布します。（両サイドから容易に確認可能で脱落や回転しないように取付ける。）